第9章 X射线 作业

选择题：CCDA
1. 在X射线管中阴极发出的高速电子与阳极靶面相互作用的四个物理过程中，不会对外辐射电磁波的是：  
A.电离  B.激发   C.弹性散射   D.韧致辐射

2. 下面关于X射线的衰减，说法错误的是：
A. X射线的衰减服从指数吸收规律
B. 使X射线强度减半所需物质厚度为半价厚度
C. 半价厚度与线性衰减系数成正比
D. 线性衰减系数随光子的能量和物质的种类而异

3. 在X射线管中阴极发出的高速电子与阳极靶面相互作用的物理过程中，会产生标识X射线的是：
A.韧致辐射     B.激发   C.外层电离     D.内层电离

4. 连续X射线产生于（	）
A．高速电子本身的韧致辐射
B．靶物质原子外层电子电离
C．靶物质原子内层电子电离
D．靶物质原子核的受激辐射

判断题
1. 在用X射线进行透视时，X射线硬度越高越好   错  硬度过高，组织吸收少，组织区分度变低。
2. X射线的硬度是指单位时间通过与射线方向垂直的单位面积的辐射能量。错
这是X射线的强度，硬度是指其贯穿本邻，取决于单个光子的能量大小，与X射线的频率或波长有关，与光子数目无关，管电压越高，辐射出的X光子能量就越高，频率越大，波长越短，因此可用管电压表示X射线的硬度。
3. X射线的硬度是指它的贯穿本领，波长越长的X射线硬度越大。   错  波长短的能量高硬度大
4.  X射线的硬度是指它的贯穿本领，对于一定的吸收物质，X射线被吸收愈少，则贯穿量愈大。X射线的管电压愈高，轰击阳极的电子动能就愈大，发射光子的能量也愈大，愈不易被物质吸收，因此，在医学上通常用管电压来衡量X射线的硬度。管电压愈高，X射线愈硬。正确

5. X射线辐射防护的基本原则包括：增加与射线的距离，加强对射线的屏蔽，缩短照射时间。正确

6. X射线在医学上的应用非常广泛，可用于医学成像技术，如X射线透射和摄影、电子计算机断层摄影（CT）等。也可通过X射线衍射性能对药物成分结构进行分析。由于电离辐射对生物组织有破坏作用，一般不把X射线直接用于临床治疗。错误 用于肿瘤的治疗
[bookmark: _GoBack]7. 高速电子与原子内层电子电离作用产生连续X射线。错误 内层电离产生标识X射线
